<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TQFP32">
</package>
<package name="MLF28">
</package>
<package name="MLF32">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ATMEGA88">
<pin name="PD0(RXD/PCINT16)"/>
<pin name="PD1(TXD/PCINT17)"/>
<pin name="PD2(INT0/PCINT18)"/>
<pin name="PD3(PCINT19/OC2B/INT1)"/>
<pin name="PD4(PCINT20/XCK/T0)"/>
<pin name="PD5(PCINT21/OC0B/T1)"/>
<pin name="PD6(PCINT22/OC0A/AIN0)"/>
<pin name="PD7(PCINT23/AIN1)"/>
<pin name="PB0(PCINT0/CLKO/ICP1)"/>
<pin name="PB1(PCINT1/OC1A)"/>
<pin name="PB2(PCINT2/SS/OC1B)"/>
<pin name="PB3(PCINT3/OC2A/MOSI)"/>
<pin name="PB4(PCINT4/MISO)"/>
<pin name="PB5(SCK/PCINT5)"/>
<pin name="PB6(PCINT6/XTAL1/TOSC1)"/>
<pin name="PB7(PCINT7/XTAL2/TOSC2)"/>
<pin name="PC0(ADC0/PCINT8)"/>
<pin name="PC1(ADC1/PCINT9)"/>
<pin name="PC2(ADC2/PCINT10)"/>
<pin name="PC3(ADC3/PCINT11)"/>
<pin name="PC4(ADC4/SDA/PCINT12)"/>
<pin name="GND@1" direction="sup"/>
<pin name="GND@0" direction="sup"/>
<pin name="GND@2" direction="sup"/>
<pin name="PC6(RESET/PCINT14)"/>
<pin name="ADC7"/>
<pin name="VCC@0" direction="sup"/>
<pin name="VCC@1" direction="sup"/>
<pin name="AVCC" direction="sup"/>
<pin name="AREF" direction="pas"/>
<pin name="PC5(ADC5/SCL/PCINT13)"/>
<pin name="ADC6"/>
</symbol>
<symbol name="ATMEGA88-M32">
<pin name="PD0(RXD/PCINT16)"/>
<pin name="PD1(TXD/PCINT17)"/>
<pin name="PD2(INT0/PCINT18)"/>
<pin name="PD3(PCINT19/OC2B/INT1)"/>
<pin name="PD4(PCINT20/XCK/T0)"/>
<pin name="PD5(PCINT21/OC0B/T1)"/>
<pin name="PD6(PCINT22/OC0A/AIN0)"/>
<pin name="PD7(PCINT23/AIN1)"/>
<pin name="PB0(PCINT0/CLKO/ICP1)"/>
<pin name="PB1(PCINT1/OC1A)"/>
<pin name="PB2(PCINT2/SS/OC1B)"/>
<pin name="PB3(PCINT3/OC2A/MOSI)"/>
<pin name="PB4(PCINT4/MISO)"/>
<pin name="PB5(SCK/PCINT5)"/>
<pin name="PB6(PCINT6/XTAL1/TOSC1)"/>
<pin name="PB7(PCINT7/XTAL2/TOSC2)"/>
<pin name="PC0(ADC0/PCINT8)"/>
<pin name="PC1(ADC1/PCINT9)"/>
<pin name="PC2(ADC2/PCINT10)"/>
<pin name="PC3(ADC3/PCINT11)"/>
<pin name="PC4(ADC4/SDA/PCINT12)"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@0" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="PC6(RESET/PCINT14)"/>
<pin name="ADC7"/>
<pin name="VCC@0" direction="pwr"/>
<pin name="VCC@1" direction="pwr"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="AREF" direction="pas"/>
<pin name="PC5(ADC5/SCL/PCINT13)"/>
<pin name="ADC6"/>
<pin name="GND@3" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="ATMEGA88-M28">
<pin name="PD0(RXD/PCINT16)"/>
<pin name="PD1(TXD/PCINT17)"/>
<pin name="PD2(INT0/PCINT18)"/>
<pin name="PD3(PCINT19/OC2B/INT1)"/>
<pin name="PD4(PCINT20/XCK/T0)"/>
<pin name="PD5(PCINT21/OC0B/T1)"/>
<pin name="PD6(PCINT22/OC0A/AIN0)"/>
<pin name="PD7(PCINT23/AIN1)"/>
<pin name="PB0(PCINT0/CLKO/ICP1)"/>
<pin name="PB1(PCINT1/OC1A)"/>
<pin name="PB2(PCINT2/SS/OC1B)"/>
<pin name="PB3(PCINT3/OC2A/MOSI)"/>
<pin name="PB4(PCINT4/MISO)"/>
<pin name="PB5(SCK/PCINT5)"/>
<pin name="PB6(PCINT6/XTAL1/TOSC1)"/>
<pin name="PB7(PCINT7/XTAL2/TOSC2)"/>
<pin name="PC0(ADC0/PCINT8)"/>
<pin name="PC1(ADC1/PCINT9)"/>
<pin name="PC2(ADC2/PCINT10)"/>
<pin name="PC3(ADC3/PCINT11)"/>
<pin name="PC4(ADC4/SDA/PCINT12)"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="GND@0" direction="pwr"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="PC6(RESET/PCINT14)"/>
<pin name="VCC@0" direction="pwr"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="AREF" direction="pas"/>
<pin name="PC5(ADC5/SCL/PCINT13)"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ATMEGA88" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATMEGA88"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TQFP32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0(PCINT0/CLKO/ICP1)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1(PCINT1/OC1A)" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2(PCINT2/SS/OC1B)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3(PCINT3/OC2A/MOSI)" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4(PCINT4/MISO)" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5(SCK/PCINT5)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6(PCINT6/XTAL1/TOSC1)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7(PCINT7/XTAL2/TOSC2)" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0(ADC0/PCINT8)" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1(ADC1/PCINT9)" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2(ADC2/PCINT10)" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3(ADC3/PCINT11)" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4(ADC4/SDA/PCINT12)" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5(ADC5/SCL/PCINT13)" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6(RESET/PCINT14)" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0(RXD/PCINT16)" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1(TXD/PCINT17)" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2(INT0/PCINT18)" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3(PCINT19/OC2B/INT1)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4(PCINT20/XCK/T0)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5(PCINT21/OC0B/T1)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6(PCINT22/OC0A/AIN0)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7(PCINT23/AIN1)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ATMEGA88-M32" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATMEGA88-M32"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MLF32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="BPAD"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0(PCINT0/CLKO/ICP1)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1(PCINT1/OC1A)" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2(PCINT2/SS/OC1B)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3(PCINT3/OC2A/MOSI)" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4(PCINT4/MISO)" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5(SCK/PCINT5)" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6(PCINT6/XTAL1/TOSC1)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7(PCINT7/XTAL2/TOSC2)" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0(ADC0/PCINT8)" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1(ADC1/PCINT9)" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2(ADC2/PCINT10)" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3(ADC3/PCINT11)" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4(ADC4/SDA/PCINT12)" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5(ADC5/SCL/PCINT13)" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6(RESET/PCINT14)" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0(RXD/PCINT16)" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1(TXD/PCINT17)" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2(INT0/PCINT18)" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3(PCINT19/OC2B/INT1)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4(PCINT20/XCK/T0)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5(PCINT21/OC0B/T1)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6(PCINT22/OC0A/AIN0)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7(PCINT23/AIN1)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ATMEGA88-M28">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATMEGA88-M28"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MLF28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="BPAD"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0(PCINT0/CLKO/ICP1)" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1(PCINT1/OC1A)" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2(PCINT2/SS/OC1B)" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3(PCINT3/OC2A/MOSI)" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4(PCINT4/MISO)" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5(SCK/PCINT5)" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6(PCINT6/XTAL1/TOSC1)" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7(PCINT7/XTAL2/TOSC2)" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0(ADC0/PCINT8)" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1(ADC1/PCINT9)" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2(ADC2/PCINT10)" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3(ADC3/PCINT11)" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4(ADC4/SDA/PCINT12)" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5(ADC5/SCL/PCINT13)" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6(RESET/PCINT14)" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0(RXD/PCINT16)" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1(TXD/PCINT17)" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2(INT0/PCINT18)" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PD3(PCINT19/OC2B/INT1)" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4(PCINT20/XCK/T0)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5(PCINT21/OC0B/T1)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6(PCINT22/OC0A/AIN0)" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7(PCINT23/AIN1)" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@0" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
