<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.683" y1="20.193" x2="41.042" y2="20.193" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.042" y1="20.193" x2="41.042" y2="44.206" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.042" y1="44.206" x2="3.683" y2="44.206" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.683" y1="44.206" x2="3.683" y2="20.193" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.683" y1="34.798" x2="31.242" y2="34.798" width="0" layer="46"/>
<wire x1="31.242" y1="34.798" x2="31.242" y2="20.701" width="0" layer="46"/>
<wire x1="31.242" y1="20.701" x2="3.683" y2="20.701" width="0" layer="46"/>
<wire x1="3.683" y1="20.701" x2="3.683" y2="34.798" width="0" layer="46"/>
<text>eSID2</text>
<text>auml.se</text>
<text>Component layout</text>
<text>Copper, top side</text>
<text>Copper, bottom side</text>
<text>Silcscreen, top side</text>
<text>Soldermask, top side</text>
<text>Soldermask, bottom side</text>
<text>This work by http://projekt.auml.se is licensed under a</text>
<text>Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License</text>
<text>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</text>
<text>Cut border</text>
<text>v1</text>
<hole x="38.9786" y="42.1136" drill="2.7"/>
<hole x="5.7454" y="42.1576" drill="2.7"/>
<hole x="39.0196" y="22.2814" drill="2.7"/>
<hole x="5.7644" y="22.3254" drill="2.7"/>
<text>Pastemask, top side</text>
<text>Pastemask, bottom side</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mcp2515">
<packages>
<package name="TSSOP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0402">
</package>
<package name="C1210">
</package>
<package name="L1210">
</package>
<package name="C0805">
</package>
<package name="R0402">
</package>
<package name="R0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="lm2674">
<packages>
<package name="SO8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO-220AA">
</package>
<package name="SMA">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="avrisp">
<packages>
<package name="6PINHEADER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmega64">
<packages>
<package name="TQFP32">
</package>
</packages>
</library>
<library name="amis42665">
<packages>
<package name="SOIC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp-micromatch">
<packages>
<package name="MICROMATCH-6">
<description>&lt;b&gt;MicroMaTch 6 &lt;/b&gt; 7-215464-6 / 0-215464-6&lt;p&gt;
Drawing Number C-215464&lt;br&gt;
DDEController.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="th8056">
<packages>
<package name="SOIC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="xtal_CSTCE">
<packages>
<package name="SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="mcp2515" package="TSSOP" value="MCP2515">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0402" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0402" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0402" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0402" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0402" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R50" library="rcl" package="R0402" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R51" library="rcl" package="R0402" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="lm2674" package="SO8" value="LM2674">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="rcl" package="L1210" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C40" library="rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C43" library="rcl" package="C0402" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C42" library="rcl" package="C1210" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C41" library="rcl" package="C1210" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO-220AA" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C0402" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="SMA" value="B140-13-F">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="avrisp" package="6PINHEADER" value="AVRISP6PINHEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0402" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="atmega64" package="TQFP32" value="ATMEGA64-TQFP32TQFP32">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC3" library="amis42665" package="SOIC" value="AMIS42665">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-amp-micromatch" package="MICROMATCH-6" value="MICROMATCH-6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="10n/100V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="10n/100V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="SOT23" value="NUP2105L">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="th8056" package="SOIC" value="TH8056KDC-AAA-008-RE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="6k49">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="diode" package="SOT23" value="NUP2105L">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0402" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="xtal_CSTCE" package="SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="20"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="D4" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="19"/>
<contactref element="IC4" pad="21"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="INT">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="28"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="29"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="31"/>
</signal>
<signal name="RXCAN1">
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TXCAN1">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OSC1">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="OSC2">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="VBAT-FEEDBACK">
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="26"/>
</signal>
<signal name="CB">
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VSW">
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V_CAN">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO_A">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI_A">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK_A">
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RXCAN2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TXCAN2">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DWCANSTB">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="27"/>
</signal>
<signal name="CANL">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CANSW">
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CANH">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MODE1">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="25"/>
</signal>
<signal name="MODE0">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="30"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="IC4" pad="32"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
