<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<description>DIODE, PHILIPS / PMEG2010AEB</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="SOD523">
</package>
<package name="SOD323">
</package>
<package name="DO-220AA">
</package>
<package name="D0603">
</package>
<package name="SMC">
</package>
<package name="SMA">
</package>
<package name="SOD-123W">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="D">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="DZ">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="SCHOTTKY">
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TVS">
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TVS2">
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="TVS3">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="DIODE" prefix="D" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
ultra fast rectifier, 3 A</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="D"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT23" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD523" package="SOD523">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD323" package="SOD323">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMP" package="DO-220AA">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0603" package="D0603">
<connects>
<connect gate="1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ZENER" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="DZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT23" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="D0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SCHOTTKY-DIODE" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SCHOTTKY"/>
</gates>
<devices>
<device name="SMC" package="SMC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SOD-123W" package="SOD-123W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMA" package="SMA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TVS" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TVS"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT23" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TVS2" prefix="D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TVS2"/>
</gates>
<devices>
<device name="SMA" package="SMA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMC" package="SMC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="DUALTVS" prefix="D" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TVS3"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT23" package="SOT23">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
